**Gilgen Schiebetürantrieb SLM-...**

Winklig zusammenlaufend 2-flüglig

Ausführung D, aufklappbare Verschalung

Alu-Trägerprofil/-Laufprofil

2 Antriebseinheiten mit Gleichstrommotor

Netzanschluss mit Gerätestecker 230 V/50 Hz

Mikroprozessor-Steuerung mit selbst-

überwachendem Mess- und Sicherheitstest

Umkehr-/Stop-Automatik als Einklemmschutz

Elektronischer Programmschalter

"AUTOMAT-OFFEN-AUSGANG-NACHT"

(verriegelt/Handbetrieb/red. Öffnung)

Einstellbare Geschwindigkeit bis 0,7 m/s

Individuell wählbare Funktionen

Automatische Störungsanzeigen

2 Elektromechanische Verriegelungen

Notbetrieb mit Batterie und Ladeüberwachung

für 30 Min. Dauerbetrieb bei Stromausfall

**Handentriegelung innen**

Art.-Nr. 0630-125

Komplett mit Tragbügel und Bowdenzug

**Flügelprofilsystem 90**

mit 2 Schiebeflügeln und 2 Seitenteilen

Alu-Umfassungsprofile mit Rundumdichtungen,

Türschuh 75/80 mm, Maueranschlussprofile,

Flügelaufhängung, Türführung und Zubehör

**Isolier-Verglasung zu Schiebeflügel**

Art.-Nr. 3540-022

IV 20 mm, hell, 5/9/5 mm, sekurisiert

***Alternativ***

**Gilgen Flügelprofilsystem 90**

mit 2 Schiebeflügeln

Alu-Umfassungsprofile mit Rundumdichtungen,

Türschuh 75 mm, Maueranschlussprofile,

Flügelaufhängung, Türführung und Zubehör

**Isolier-Verglasung zu Schiebeflügel**

Art.-Nr. 3540-022

IV 20 mm, hell, 5/9/5 mm, sekurisiert

***Alternativ***

**Durchgehende Bodenführung, 1rillig**

Inkl. Gleitstück im Schiebeflügel auf die

ganze Türbreite

Hemmt das gewaltsame Aushängen der Schiebe-

flügel, wirkt gleichzeitig als Dichtungs-

schikane und gibt eine saubere Bodenarten-

Trennung innen/aussen

Damit die Führung genau mit dem Antrieb

ausgerichtet ist, wird die Montage der

Führung gleichzeitig mit dem Antrieb ausgeführt

Andererseits wird der Mehraufwand in Regie verrechnet

Richtungserkennender Radar IXIO-DT3, Aussen

mit doppeltem Absicherungsvorhang

als Öffnungselement für Personen und Objekte

Richtungserkennender Radar IXIO-DT3, Innen

mit doppeltem Absicherungsvorhang

als Öffnungselement für Personen und Objekte

**Oberflächenbehandlung der sichtbaren Teile,** pulverbeschichtet, Farbton nach RAL